TEXPin – Sinalizador de Posição de Cupilhas “R”
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TEXPIN – O único sistema de verificação remota da posição de Cupilhas “R”

Já foram verificados acidentes (até fatais) por esquecimento de cupilhas “R” abertas durante a montagem de cadeias em linhas de transmissão em acoplamentos tipo concha.

Com a oscilação dos cabos durante o lançamento ou ventos fortes, pode haver algum galope dos cabos e a bola simplesmente “desencaixa” da concha e tudo vem ao solo

O Sinalizador TEXPIN permite a verificação da posição da Cupilha R com binóculo.


Benefícios adicionais

Item reutilizável e aplicável a conchas de isoladores e ferragens indistintamente

Em cores chamativas e até fluorescentes, facilitando a visualização

Sistema desenvolvido no Brasil e estoque para rápido atendimento

Suporte local, instalação e treinamento com equipe própria

Interessado? Consulte-nos: contato@texpi.com.br

